法規名稱：花蓮縣山坡地建築基地人行步道設置原則

發布日期：民國 97 年 05 月 13 日

一、花蓮縣政府（以下簡稱本府）為受理無法依建築技術規則建築設計施

工編第 263 條第 1 項規定設置人行步道建築執照之審查作業，特

依同條第 2 項規定訂定本原則。

二、山坡地建築基地具特殊情形且符合本原則規定者，得減少其退縮距離

或免予退縮。但其相鄰基地如已依法設置人行步道且有連貫通行之必

要者，不適用本原則之規定。

三、符合下列各款情形之一者之山坡地範圍內建築基地，免退縮設置人行

步道：

（一）單獨興建之農舍。

（二）原有合法建築物之增建或修建且未整地者。

（三）建築基地與指定建築線之道路上、下邊坡高差逾 1.5 公尺，且擋

土牆已施築完成者。

（四）建築基地位於已開闢完成之重劃地區之基地內通路者。

（五）建築基地內通路已符合人車分道功能者。

（六）建築基地或街廓經本府加強山坡地雜項執照審查小組審查核准者。

四、本原則自發布日實施